**Patch Cord Cat6 5m**

|  |
| --- |
| 1. **Patch Cord Cat6 5m**
 |
| * 1. Comprimento de 5m entre as extremidades;
	2. Deve atender às especificações contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-C para Categoria 6.
	3. Deve possuir certificação da ANATEL.
	4. Deve atender à diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances) e LSZH (Low Smoke Zero Halogen).
	5. Deve ser montado e testado em fábrica no padrão T568B.
	6. Deve ser confeccionado em cabo par trançado, UTP (Unshielded Twisted Pair), 24AWGx4 pares, compostos por condutores de cobre flexível e capa externa em PVC não propagante a chama, conectorizados à RJ-45 macho Categoria 6.
	7. Deve possuir capa protetora (bota) com proteção à lingueta de travamento. Esta capa protetora deve ajudar a evitar a curvatura excessiva do cabo em movimentos na conexão, bem como proteger o pino de destravamento dos conectores contra enroscamentos e quebras.
 |