|  |
| --- |
| **Multifuncional Laser Policromática - A3 – 40 ppm** **Com as seguintes configurações mínimas** |
| 1. **IMPRESSÃO**
 |
| * 1. **Tecnologia de impressão**
 |
| * + 1. Laser;
 |
| * 1. **Ciclo mensal recomendado**
 |
| * + 1. 20.000 páginas/mês**;**
		2. A comprovação do volume mensal recomendado deverá ser por meio de documento oficial do fabricante (datasheet ou website) ou declaração do fabricante;
 |
| * 1. **Painel de Controle**
 |
| * + 1. Painel de controle frontal com display em LCD/configuração;
 |
| * 1. **Processador**
 |
| * + 1. Mínimo de 800 MHz;
 |
| * 1. **Memória**
 |
| * + 1. 1GB;
 |
| * 1. **Velocidade de Impressão**
 |
| * + 1. 40 ppm em papel **A4;**
 |
| * 1. **Resolução**
 |
| * + 1. 600 x 600 pontos por polegada (ppp) ou dots per inch (dpi);
 |
| * 1. **Impressão - Frente e Verso.**
 |
| * + 1. Automático, para cópias e impressão;
 |
| * 1. **Bandeja**
 |
| * + 1. **entrada = 2 X** 500 folhas;
 |
| * + 1. **saída =** 250 folhas;
 |
| * 1. **Tamanhos de papel**
 |
| * + 1. **A3**, A4, Carta, Ofício;
 |
| * 1. **Interfaces de comunicação**
 |
| * + 1. Uma porta Ethernet;
 |
| * + 1. Uma porta USB 2.0;
 |
| 1. **SCANNER/DIGITALIZAÇÃO**
 |
| * 1. **Resolução óptica**
 |
| * + 1. 600 dpi;
		2. Em cores;
	1. **Alimentação Automática (ADF)**
		1. Mínimo de 50 folhas**;**
 |
| 1. **COPIADORA**
 |
| * 1. **Resolução** **de cópia**
 |
| * + 1. 600 x 600 dpi;
 |
| * 1. **Escala de Redução/Ampliação**
 |
| * + 1. Permitir ampliar a original até 400% e reduzi-lo até 25%;
 |
| * 1. **Cópias**
 |
| * + 1. 1 a 99**;**
 |
| 1. **FAX**
 |
| * 1. **Velocidade de fax**
 |
| * + 1. 33,6 kBPS;
 |
| 1. **Sistema operacional compatível**
 |
| * 1. Plataforma Windows;
 |
| 1. **Cabo de Conexão**
 |
| * 1. Deverá ser fornecido todos os cabos necessários para a ligação, inclusive o de rede;
	2. Deverá ser fornecido um Patch Cord certificado de no mínimo 2,5 metros;
	3. Deverá ser fornecido Cabo de força conforme NBR 14136;
 |
| 1. **Diversos**
 |
| * 1. Mídia e manual de instalação e operação em português;
	2. Deverá ser fornecido com o toner inicial original, que atenda o volume de páginas mensais recomendado pelo fabricante.
	3. O equipamento deverá ser novo e constar na linha de comercialização do fabricante;
	4. Deverá ser **apresentado prospecto** **com as características técnicas de todos os componentes do equipamento ou documento oficial do fabricante**, incluindo especificação de marca, modelo, e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e comprovem as configurações cotadas, manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das especificações obtidas em sítios dos fabricantes na Internet, em que constem o respectivo endereço eletrônico. A escolha do material a ser utilizado fica a critério do proponente;
	5. Deverá ser fornecida a documentação técnica original de todos os componentes do hardware, comprovando as características e especificações técnicas solicitadas no edital, visando instalação, operação e administração da máquina. **Está documentação será verificada na entrega do equipamento e tem por objetivo facilitar o trabalho de comprovação das especificações técnicas dos equipamentos pretendidos.**
	6. Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos de mesmos modelos e marca conforme informados na Proposta Comercial. Caso o componente não mais se encontra disponível no mercado, admitem-se substitutos com qualidade e características idênticas ou superiores da mesma marca, mediante declaração técnica.
	7. As unidades do equipamento deverão ser entregues devidamente acondicionadas em embalagens individuais adequadas, que utilizem preferencialmente materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e a armazenagem;
	8. **As características técnicas obrigatórias deverão estar grifadas ou destacadas na documentação entregue junto com a proposta comercial**, além de estarem todas relacionadas em tabela específica indicando o número da página da documentação onde encontrar sua comprovação, de forma a garantir uma rápida e melhor análise/vistoria.
 |
| 1. **Garantia**
 |
| * 1. 12 meses;
 |
| * 1. Assistência técnica on-site;
	2. Acobertando todos os componentes que garanta o ciclo mensal recomendado pelo fabricante, tais como: unidade de imagem, rolos, fusor, etc, **exceto tonner;**
 |